**东莞建晖纸业有限公司码头岸电设施主要技术参数、检测情况等信息公示**

根据《港口和船舶岸电管理办法》（交通运输部令2021年第31号）第十三条 港口经营人、岸电供电企业应当将码头岸电设施主要技术参数、检测情况等信息通过网站等渠道向社会公开、及时更新，并报送所在地交通运输（港口）主管部门，现将相关信息进行公示。

项目名称：建晖纸业码头内河岸电设施建设项目

建设地点：东莞建晖纸业有限公司码头1#、2#、3#、4#泊位

公示内容：岸电设施主要技术参数、检测情况

联系人：黎德权

联系电话：15989616777

**一、码头内河岸电设施主要技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准参数值 |
| 1 | 输入电压 | 400V |
| 2 | 输入频率 | 50Hz |
| 3 | 输入制式 | 三相五线制 |
| 4 | 输处电压 | 230V/400V |
| 5 | 输出频率 | 50Hz |
| 6 | 输出制式 | 单相和三相五线制 |
| 7 | 输出功率 | 7kVA 单相/20kVA 三相 |
| 8 | 人机交互 | 7寸彩色触摸屏、二维码扫描 |
| 9 | 计量方式 | 1.0级多功能电表\*2，符合DL/T448标准 |
| 10 | 通信接口 | 4G、 wifi热点 |
| 11 | 防护等级 | IP55 |

**二、检测情况**

 2019年9月18日，经东莞建晖纸业有限公司及湖南茂硕电气有限公司在场共同测试及试用，设备工作正常、安装牢固，达到相关技术要求规定，通过检测验收。